Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 10 )
		Bremskraft( 0.2 )
		Reibungskraft( 0.2 )
		vUeberhang( 2 )
		hUeberhang( 92 )

		BoxX+( 50 )
		BoxX-( -140 )
		BoxY+( 140 )
		BoxY-( -140 )
		BoxZ+( 60 )
		BoxZ-( 60 )
		RMTyp(5)
	}

	Motor{
		Leistung( 10 )
		Grenzdrehzahl_U1( 2000 )
		Grenzdrehzahl_U2( 4000 )
		Grenzdrehzahl_U3( 5000 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius(20 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -4,3 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4,3 )
		}
	}
Sound{
		Rollen( EEXP\vogel_adler.wav )
		Lauf( EEXP\vogel_adler.wav )
		Bremse( EEXP\dummy.wav )
		Anfahr( EEXP\dummy.wav )
		Kurven( EEXP\dummy.wav )
		
	}


}