Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 1700 ) 
		Bremskraft ( 30 ) 
		Reibungskraft ( 2 ) 
		vUeberhang ( 100 ) 
		hUeberhang ( 500 ) 
		BoxX+ ( 100 ) 
		BoxX- ( -500 ) 
		BoxY+ ( 0 ) 
		BoxY- ( -340 ) 
		BoxZ+ ( 200 ) 
		BoxZ- ( 0 ) 
		RMTyp ( 0 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 400 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 1000 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 2500 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 6000 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 25 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -1.3 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -2.3 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -3.3 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 3.3 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 2.3 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 1.3 ) 
		}
	}
}
