Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 265000 )
		Bremskraft( 100 )
		Reibungskraft( 20 )
		vUeberhang( 1800 )
		hUeberhang( 1800 )

		BoxX+( 1800 )
		BoxX-( -1800 )
		BoxY+( 430 )
		BoxY-( -430 )
		BoxZ+( 1200 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(6)
	}

	Motor{
		Leistung( 950 )
		Grenzdrehzahl_U1( 500 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1000 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1250 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 20 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -9.5 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 9.5 )
		}
	}


	Rauch{
		PosX( -150 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 850 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 40 )
		Aufloesungszeit( 7 )
		Ejakulationsfrequenz( 80 )
		Wachstumsfaktor( 0.2 )
		Antriebsgekoppelt()
	}

Rauch{
		PosX( 300 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 850 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 40 )
		Aufloesungszeit( 7 )
		Ejakulationsfrequenz( 80 )
		Wachstumsfaktor( 0.2 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
}