Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 140 )
		Bremskraft( 0.1 )
		Reibungskraft( 0.01 )
		vUeberhang( -58 )
		hUeberhang( 60 )

		BoxX+( 240)
		BoxX-( -30)
		BoxY+( 140 )
		BoxY-( -140 )
		BoxZ+( 400 )
		BoxZ-( 100 )
		
	}
}