Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 90000 )
		Bremskraft( 200 )
		Reibungskraft( 20 )
		vUeberhang( 738 )
		hUeberhang( 738 )
		RMTyp( 2 )
		BoxX+( 735 )
		BoxX-( -735 )
		BoxY+( 160 )
		BoxY-( -160 )
		BoxZ+( 430 )
		BoxZ-( 0 )
	}
	Motor{
		Leistung( 2040 )
		Grenzdrehzahl_U1( 1000 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1500 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1800 )
	}
	Getriebe{
		Treibradradius( 100 )
		Gang{ 
			Uebersetzung(-6.33 )   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-9.5 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-12.67 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 12.67 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 9.5 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 6.33 )
		}
	}
	Rauch{
		PosX( -150 )
		PosY( 50 )
		PosZ( 480 )
		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 150 )
		Aufloesungszeit( 1 )
		Ejakulationsfrequenz( 25 )
		Wachstumsfaktor( 1.0 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
}
