Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 50 )
		Bremskraft ( 1 )
		Reibungskraft ( 0.1 )
		vUeberhang ( 1000 )
		hUeberhang ( 0 )
		BoxX+ ( 1050 )
		BoxX- ( -50 )
		BoxY+ ( -20 )
		BoxY- ( -350 )
		BoxZ+ ( 10 )
		BoxZ- ( -10 )
		RMTyp(5)
	}
}