Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 24400 )
		Bremskraft( 150 )
		Reibungskraft( 5.9 )
		vUeberhang( 672 )
		hUeberhang( 661 )

		BoxX+( 672 )
		BoxX-( -664 )
		BoxY+( 110 )
		BoxY-( -110 )
		BoxZ+( 500 )
		BoxZ-( 0 )
			
		RMTyp(4)
	}	
	Motor{
		Leistung( 110 )
		Grenzdrehzahl_U1( 300 )
		Grenzdrehzahl_U2( 2800 )
		Grenzdrehzahl_U3( 3000 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 46 )
		Gang{ 
			Uebersetzung(-9.5)   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-14.2)
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-18.9)
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 7.5 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 14.2 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 18.9 )
		}
	}
	


}