Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 70 ) 
		Bremskraft ( 0.5 ) 
		Reibungskraft ( 0.1 )  
		vUeberhang ( 50 ) 
		hUeberhang ( 100 ) 
		BoxX+ ( 50 ) 
		BoxX- ( -50 ) 
		BoxY+ ( 250 ) 
		BoxY- ( -50 ) 
		BoxZ+ ( 180 ) 
		BoxZ- ( -50 ) 
		RMTyp ( 0 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 3 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 1000 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 2000 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 4000 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 38 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -61.5 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 61.5 ) 
		}
	}
	
}
