Basis{
	Rollmaterial{ 
		Masse( 21000 )
		Bremskraft( 25.2 )
		Reibungskraft( 0.11 )
		vUeberhang( 1165 )
		hUeberhang( 845 )

		BoxX+( 1166 )
		BoxX-( -846 )
		BoxY+( 150 )
		BoxY-( -150 )
		BoxZ+( 350 )
		BoxZ-( 0 )
	}
	 ImmoModell{
		Modell( Gleisobjekte\System\drgkoeln12029system.gsb )
		Layer( 3 )
		Gleis( 36 )
		Stop( 0 )
          }
}
