Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 84000 )
		Bremskraft( 201 )
		Reibungskraft( 110 )
		vUeberhang( 934 )
		hUeberhang( 934 )

		BoxX+( 934 )
		BoxX-( -934 )
		BoxY+( 200 )
		BoxY-( -200 )
		BoxZ+( 610 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(3)
	}

	Motor{
		Leistung( 6600 )
		Grenzdrehzahl_U1( 1370 )
		Grenzdrehzahl_U2( 3700 )
		Grenzdrehzahl_U3( 3900 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 62 )
		Gang{ 
			Uebersetzung(-4.0)   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-7.1)
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-12.2)
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 12.2 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 7.1 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4.0 )
		}
	}
	


}