Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 140 ) 
		Bremskraft ( 0.2 ) 
		Reibungskraft ( 0.1 ) 
		vUeberhang ( 50 ) 
		hUeberhang ( 50 ) 
		BoxX+ ( 50 ) 
		BoxX- ( -50 ) 
		BoxY+ ( 200 ) 
		BoxY- ( -200 ) 
		BoxZ+ ( 200 ) 
		BoxZ- ( -1 ) 
		RMTyp ( 5 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 1.0 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 360 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 957 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 1237 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 38 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -24.38 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -24.38 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -24.38 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 28.30 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 10.64 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 4.00 ) 
		}
	}
	Sound{
		Anfahr( EEXP\Anfahr_Eno_FF1.wav )
		Rollen( EEXP\Stille.wav )
		Lauf( EEXP\Stille.wav )
		Bremse( EEXP\Stille.wav )
		Kurven( EEXP\Stille.wav )
	}
}
