Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 8100 )
		Bremskraft( 13 )
		Reibungskraft( 2 )
		vUeberhang( 304 )
		hUeberhang( 645 )

		BoxX+( 304 )
		BoxX-( -614 )
		BoxY+( -50 )
		BoxY-( -300 )
		BoxZ+( 390 )
		BoxZ-( -2 )
		RMTyp(7)
	}

	Motor{
		Leistung( 90 )
		Grenzdrehzahl_U1( 200 )
		Grenzdrehzahl_U2( 2400 )
		Grenzdrehzahl_U3( 2600 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 40 )
		Gang{ 
			Uebersetzung(-4.4)   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-6.6)
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 6.6 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4.4 )
		}
	}
	Rauch{
		PosX( -350 )
		PosY( -50 )
		PosZ( 85 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 150 )
		Aufloesungszeit( 0.4 )
		Ejakulationsfrequenz( 90 )
		Wachstumsfaktor( 0.9 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}

}
