Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 1780 )
		Bremskraft( 12 )
		Reibungskraft( 0.5 )
		vUeberhang( 200 )
		hUeberhang( 450)

		BoxX+( 170 )
		BoxX-( -550 )
		BoxY+( -0 )
		BoxY-( -380 )
		BoxZ+( 320 )
		BoxZ-( 0 )
                RMTyp(7)
        }
}