Basis{
	Rollmaterial{ 
		Masse( 57500 )
		Bremskraft( 69 )
		Reibungskraft( 10.5 )
		vUeberhang( 1093 )
		hUeberhang( 1093 )
		BoxX+( 1093 )
		BoxX-( -1093 )
		BoxY+( 142 )
		BoxY-( -142 )
		BoxZ+( 400 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp( 2 )
	}
	Motor{
		Leistung( 1350 )
		Grenzdrehzahl_U1( 500 )
		Grenzdrehzahl_U2( 3000 )
		Grenzdrehzahl_U3( 3150)
	}
	Getriebe{
		Treibradradius( 50 )
		Gang{
			Uebersetzung( -3.9 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( -5.47 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( -7.3 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 7.3 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 5.47 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 3.9 )
		}
	}
	Sound{
		Rollen( EEXP\Rollen.wav )
		Lauf( EEXP\VT08-Lauf.wav )
		Bremse( EEXP\VT08-Bremse.wav )
		Anfahr( EEXP\VT08-Start.wav )
       }
	Rauch{
		PosX( 784 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 510 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 110 )
		Aufloesungszeit( 1.5)
		Ejakulationsfrequenz( 14 )
		Wachstumsfaktor( 1.2 )
		Antriebsgekoppelt(  )
	}
}
