Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 126000 ) 
		Bremskraft ( 151 ) 
		Reibungskraft ( 32 ) 
		vUeberhang ( 1072 ) 
		hUeberhang ( 1072 ) 
		BoxX+ ( 1080 ) 
		BoxX- ( -1080 ) 
		BoxY+ ( 200 ) 
		BoxY- ( -200 ) 
		BoxZ+ ( 440 ) 
		BoxZ- ( 0 ) 
		RMTyp ( 2 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 2500 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 1250 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 3750 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 4100 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 50 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -5.6 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -8.4 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -11.2 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 11.2 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 8.4 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 5.6 ) 
		}
	}
	Rauch{
		Bild( 5 )
		PosX( 560 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 480 )
		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 110 )
		Aufloesungszeit( 1 )
		Ejakulationsfrequenz( 5 )
		Wachstumsfaktor( 0.5 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
	Kabin{
		Bild( 53 )
		Schutteln ( 0.3 )
	}
}