Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 12000 )
		Bremskraft( 120 )
		Reibungskraft( 1.2 )
		vUeberhang( 466 )
		hUeberhang( 466 )

		BoxX+( 466 )
		BoxX-( -466 )
		BoxY+( 150 )
		BoxY-( -150 )
		BoxZ+( 355 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(6)
	}
}