Anleitung zum Aufbau der einzelnen Landstrassenteile.


Das Spline-Set besteht aus Landstrassen ( land ) mit teilweise alter (_a_) 
oder neuer (_n_) Asphaltdecke und dazu passenden Ansatzsplines. 
 
1.) land_a_pw1 , 
    nackte Landstrasse, je 2x3,5 m Fahrbahnbreite und 0,5 m Randstreifen, 
    18 cm Bauhöhe, Gleiskoerperhoehe=10.0 , Sockelbreite -4,1/+4,1 =8,2 m

2.) land_a_damm_pw1 , 
    Landstrasse, je 2x3,5 m Fahrbahnbreite und 0,5 m Randstreifen auf Damm, 
    168 cm Bauhöhe, Gleiskoerperhoehe=60.0 , Sockelbreite -6/+6 =12 m

3.) land_a_eins.radw_R_pw1 , 
    Landstrasse, je 2x3,5 m Fahrbahnbreite und 0,5 m Randstreifen, 
    mit auf der rechten Seite im Mitten-Abstand von 8.0 m und um 10cm tiefer angesetzten Radweg  
    mit Böschung und Strassengraben.  
    Der Radweg kann mittels unsichtbarer Strasse befahrbar gemacht werden, 
    dazu mit der Kopierfunktion rechts im Abstand von 8 m eine Fahrbahn erzeugen, 
    um 10 cm absenken und nach andocken von unsichtbaren Strassenstücken die Kopie ersetzen. 
    Über der Böschung kann mittels der Elektrifizierungsfunktion eine 3-Leiter Telegrafenleitung 
    im Mittenabstand von12,0 m erzeugt werden. Dazu passt der Telegrafenmast - Kleinbahn, 
    bei 60 cm Fahrbahnhöhe auf 0.0 einzubauen.
    100 cm Bauhöhe, Gleiskoerperhoehe=60.0 , Sockelbreite -6/+18,35 =24,35 m

4.) land_a_radw_damm_pw1 , 
    Radweg , je 2x1,4 m Fahrbahnbreite auf Damm,
    100 cm Bauhöhe, Gleiskoerperhoehe=50.0 , Sockelbreite -3,65/+3,65 =7,3 m

5.) land_a_graben_boeschung_pw1 , 
    Rechts angeordnete abfallende Böschungsspline mit Graben, 
    wird durch kopieren im Abstand von 4,0 m in Fahrtrichtung rechts neben der Landstrasse
    angesetzt. Auch hierbei kann durch die Elektrifizierungsfunktion die Telegrafenleitung erzeugt 
    werden, Sie verläuft hier mit einem Abstand von 7,5 m. Einbau des Telegrafenmastens wie oben. 
    100 cm Bauhöhe, Gleiskoerperhoehe=60.0 , Sockelbreite -1/+8,9 = 9,9 m

6.) land_n_pw1 ,
    nackte Landstrasse, je 2x3,5 m Fahrbahnbreite und 0,5 m Randstreifen, 
    18 cm Bauhöhe, Gleiskoerperhoehe=10.0 , Sockelbreite -4,1/+4,1 =8,2 m

7.) land_n_damm_pw1 , 
    Landstrasse, je 2x3,5 m Fahrbahnbreite und 0,5 m Randstreifen auf Damm, 
    168 cm Bauhöhe, Gleiskoerperhoehe=60.0 , Sockelbreite -6/+6 =12 m

8.) land_n_s.streifen_pw1 ,
    Seitenstreifen zur Landstrasse_n, in Fahrtrichtung rechts befahrbar,
    Weiche in Landstrasse einbauen und und mit Seitenstreifenspline auf 3 m
    parallelabstand anschliessen.  

9.) kleiner bach_pw1 ,
    Bachlauf, 3 m breites Flussbett,

10.) wassergraben_pw ,
     kleiner Entwässerungsgraben, passend zum Graben der Landstrassen

11.) land_a_eins.radw_L_pw1 , wie die R-Version, nur links ausgelegt.
---------------------------------------------------------------------
Wichtige Informationen zu Maßen

"wassergraben_pw1" 

Abstandsmaße von Splinemitte zu Mitte "wassergraben_pw1":                     

"land_a_eins.radw._pw1"           X=1145
"land_a_graben_böschung_pw1"      X= 200
"land_n_s.streifen_pw1"           X= 553

_____________________________________

"land_a_graben_böschung_pw1"

Abstandsmaß von Splinemitte zu Mitte "land_a_graben_böschung_pw1":

bei allen "land_a_pw1" + "land_n_pw1" Strassen  X= 400

_____________________________________

"land_radw_damm_pw1"

Abstandsmaß von Splinemitte zu Mitte "land_radw_damm_pw1":

"land_a_eins.radw._pw1"         X= 800 / Y= -10

_____________________________________

"land_n_s.streifen_pw1" 

Abstandsmaß von Splinemitte zu Mitte "land_n_s.streifen_pw1": 

bei allen "land_a_pw1" + "land_n_pw1" Strassen  X= 350

_____________________________________

Telegrafenleitung unter Elektrifizierungsfunktion
mit Telegrafenmast - Kleinbahn, 
bei Splinehöhe wie vorgegeben mit Höhe Y= 0.0 einzusetzen

Abstandmaß zur Splinemitte:             Abstand Strassenmitte:

"land_n_s.streifen_pw1"           X= 750               X=1100
"land_a_graben_böschung_pw1"      X= 400               X= 800
"land_a_eins.radw._pw1"           X=1345               X=1345

    