Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 83000 )
		Bremskraft( 80.0 )
		Reibungskraft( 2.0 )
		RMTyp( 2 )		
		vUeberhang( 720 )
		hUeberhang( 720 )

		BoxX+( 720 )
		BoxX-( -720 )
		BoxY+( 160 )
		BoxY-( -160 )
		BoxZ+( 460 )
		BoxZ-( 0 )
		
	}

	Motor{
		Leistung( 1030 )
		Grenzdrehzahl_U1( 446 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1186 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1578 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 70 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -4.0 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -8.0 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 8.0 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4.0 )
		}
	}
	Rauch{
		PosX( 95 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 490 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Bild( 6 )
		Steiggeschwindigkeit( 30.0 )
		Aufloesungszeit( 0.2 )
		Ejakulationsfrequenz( 100.0 )
		Wachstumsfaktor( 1 )
		}
	Rauch{
		PosX( 95 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 490 )
		
		Modell( Inventar\Rauch )
		Bild( 6 )
		Steiggeschwindigkeit( 200 )
		Aufloesungszeit( 0.5 )
		Ejakulationsfrequenz( 300 )
		Wachstumsfaktor( 1.5 )
		Antriebsgekoppelt()
		}
	
	Sound{
		Anfahr( EEXP\2067_anfahr.wav )
		Lauf( EEXP\2067_lauf.wav )
		Rollen( EEXP\2067_lauf.wav )
		Bremse( EEXP\Bremse_Diesel.wav)
		Sirene( EEXP\Pfiff_V140.wav )
		}

}