Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 8000)
		Bremskraft( 75 )
		Reibungskraft( 1 )
		vUeberhang( 0 )
		hUeberhang( 810 )

		BoxX+( 44 )
		BoxX-( -810 )
		BoxY+( 50 )
		BoxY-( -350 )
		BoxZ+( 340 )
		BoxZ-( 0 )
RM		Typ(5)	

	}
	


}