Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 25000 )
		Bremskraft( 55 )
		Reibungskraft( 2.5 )
		vUeberhang( 395 )
		hUeberhang( 395 )
		
		BoxX+( 395 )
		BoxX-( -395 )
		BoxY+( 165 )
		BoxY-( -165 )
		BoxZ+( 330 )
		BoxZ-( 0 )
                RMTyp( 2 )
	}
	Motor{
		Leistung( 300 )
		Grenzdrehzahl_U1( 500 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1000 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1500 )
	}
	Getriebe{
		Treibradradius( 50 )
		Gang{ 
			Uebersetzung(-5.5 )   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-10.0 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-18.0)
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 18.0 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 10.0 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 5.5 )
		}
	}
	Rauch{
		PosX( -91 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 410 )
		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 110 )
		Aufloesungszeit( 3 )
		Ejakulationsfrequenz( 25 )
		Wachstumsfaktor( 1.20 )
		Antriebsgekoppelt()

       }
        Sound{
		Rollen( EEXP\Rollen_Koef.wav )
		Lauf( EEXP\Lauf_Diesel_SB4.wav )
		Bremse( EEXP\BREMSE_Diesel_SB4.wav )
		Anfahr( EEXP\Anfahr_Diesel_SB4.wav )
		Sirene( EEXP\VT98_Horn.wav )

	}
}
