Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 10000 )
		Bremskraft( 50 )
		Reibungskraft( 5 )
		vUeberhang( 442 )
		hUeberhang( 442 )
		RMTyp( 6 )
		BoxX+( 442 )
		BoxX-( -442 )
		BoxY+( 150 )
		BoxY-( -150 )
		BoxZ+( 90 )
		BoxZ-( 0 )
	}
}
