Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 25000 )
		Bremskraft( 55 )
		Reibungskraft( 5.5 )
		vUeberhang( 373 )
		hUeberhang( 373 )
		
		BoxX+( 373 )
		BoxX-( -373 )
		BoxY+( 150 )
		BoxY-( -150 )
		BoxZ+( 1290 )
		BoxZ-( 0 )
                RMTyp( 6 )
	}
	Motor{
		Leistung( 420 )
		Grenzdrehzahl_U1( 500 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1000 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1500 )
	}
	Getriebe{
		Treibradradius( 50 )
	
		Gang{ 
			Uebersetzung(-35.0)
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 35.0 )
		}
	
	

       }
        Sound{
		Rollen( EEXP\E69_Rollen.wav )
		Lauf( EEXP\E69_Lauf.wav  )
		Bremse( EEXP\E69_Bremse.wav )
		Anfahr( EEXP\E69_Anfahr.wav  )
                Kurven( EEXP\E69_Curves.wav )
		Sirene( EEXP\E69_Pfiff.wav  )
       

	}
}
