Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 86000 )
		Bremskraft( 300 )
		Reibungskraft( 43 )
		vUeberhang( 387 )
		hUeberhang( 1537 )

		BoxX+( 388 )
		BoxX-( -1538 )
		BoxY+( 210 )
		BoxY-( -210 )
		BoxZ+( 610 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(3)
	}

	Motor{
		Leistung( 7000 )
		Grenzdrehzahl_U1( 1500 )
		Grenzdrehzahl_U2( 3000 )
		Grenzdrehzahl_U3( 5000 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 50 )
		Gang{ 
			Uebersetzung(-4.3)   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-6.0)   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-11.0)
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 11.0 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 6.0 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4.3 )
		}
	}
}