Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 1500 )
		Bremskraft( 5 )
		Reibungskraft( 0.1 )
		vUeberhang( 180 )
		hUeberhang( 400 )

		BoxX+( 480 )
		BoxX-( -280 )
		BoxY+( -70 )
		BoxY-( -330 )
		BoxZ+( 250 )
		BoxZ-( -2 )
                RMTyp( 5 )
        }
	Motor{
		Leistung ( 1 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 300 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 600 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 900 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 50 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -15.00 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -22.50 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -45.00 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 15.00 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 7.50 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 5.00 ) 
		}
	}
	Sound{
		Rollen ( EEXP\Fuhrwerk_BH1.wav ) 
		Lauf ( EEXP\leer_BH1.wav ) 
		Bremse ( EEXP\leer_BH1.wav ) 
		Anfahr ( EEXP\leer_BH1.wav ) 
		Kurven ( EEXP\leer_BH1.wav ) 
		Sirene ( KONTAKT\Peitschenhieb_BH1.wav ) 
	}
}
