Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 1300 )
		Bremskraft( 13.0 )
		Reibungskraft( 0.13 )
		vUeberhang( 360 )
		hUeberhang( 310 )

		BoxX+( 200 )
		BoxX-( -240 )
		BoxY+( -110 )
		BoxY-( -290 )
		BoxZ+( 160 )
		BoxZ-( -1 )
		RMTyp(5)
		
	}

	Motor{
		Leistung( 40 )
		Grenzdrehzahl_U1( 1470 )
		Grenzdrehzahl_U2( 2940 )
		Grenzdrehzahl_U3( 4410 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 35 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -19.2 )   
		}
		Gang{
			Uebersetzung( -28.75 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( -57.50 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 15 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 7.5 )
		}

		Gang{
			Uebersetzung( 5.0 )
		}
	}
	
}
