Basis{
	Rollmaterial{ 
		Masse( 20000 )
		Bremskraft( 36 )
		Reibungskraft( 1.2 )
		vUeberhang( 340 )
		hUeberhang( 1850 )

		BoxX+( 345 )
		BoxX-( -1855 )
		BoxY+( 150 )
		BoxY-( -150 )
		BoxZ+( 500 )
		BoxZ-( 0 )
	}

	ZugFunken{
		PosX( 154 )
		PosY( 72 )
		PosZ( 1 )
		Funken( 0.22 )
	}

	ZugFunken{
		PosX( 154 )
		PosY( -72 )
		PosZ( 1 )
		Funken( 0.22 )
	}

	ZugFunken{
		PosX( -154 )
		PosY( 72 )
		PosZ( 1 )
		Funken( 0.22 )
	}

	ZugFunken{
		PosX( -154 )
		PosY( -72 )
		PosZ( 1 )
		Funken( 0.22 )
	}

	ZugFunken{
		PosX( -1282 )
		PosY( 72 )
		PosZ( 1 )
		Funken( 0.22 )
	}

	ZugFunken{
		PosX( -1282 )
		PosY( -72 )
		PosZ( 1 )
		Funken( 0.22 )
	}

	ZugFunken{
		PosX( -1590 )
		PosY( 72 )
		PosZ( 1 )
		Funken( 0.22 )
	}

	ZugFunken{
		PosX( -1590 )
		PosY( -72 )
		PosZ( 1 )
		Funken( 0.22 )
	}
}
